**Folie do sianokiszonki 500 i 750mm:**

**Szerokość 500mm**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry techniczne** | |
| Szerokość: | 500 mm |
| Długość: | 1800 mb |
| Grubość: | 0,025 mm |
| Ilość warstw: | 5-cio warstwowa |
| Kolor: | biały, zielony, czarny |
| Rozciągliwość: | do 70% |
| Metoda produkcji: | wydmuch (BLOW) |
| Tuleja: | plastikowa |
| Waga rolki | 22,4kg |

**Szerokość 750mm**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry techniczne** | |
| Szerokość: | 750 mm |
| Długość: | 1500 mm |
| Grubość: | 0,025 mm |
| Ilość warstw: | 5-cio warstwowa |
| Kolor: | biały, zielony, czarny |
| Rozciągliwość: | do 70% |
| Metoda produkcji: | wydmuch (BLOW) |
| Tuleja: | plastikowa |
| Waga rolki | 28,2kg |